УТВЕРЖДАЮ

Главный механик-начальник цеха № 5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Вялькин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт мягкой кровли гаража легковых автомобилей. Цех № 19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во | Приме-  чание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГАРАЖ № 6  Разборка старого рулонного ковра из 2-х слоев руберойда | м2 | 76.0 |  |
| 2 | Установка Т-образных анкеров под карнизные свесы из полосы толщ.=4мм | шт | 14.0 |  |
| 3 | Установка свесов из оцинкованной листовой стали толщ.=0.7мм. | м/м2 | 9/6.0 |  |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-150 толщ.=30мм с устройством | м2 | 60.0 |  |
| 5 | Устройство переходного бортика к парапетам и стене размером =20х20см  из раствора М-150 | м/м3 | 16/0.32 |  |
| 6 | Огрунтовка основания кровли битум-ным праймером «Технониколь» под водоизоляционный ковер | м2 | 77.0 |  |
| 7 | Устройство рулонного ковра из 2-х слоёв материала :  - Унифлекс -ТПП  - Унифлекс ТКП | м2  м2 | 60.0  60.0 |  |
| 8 | Устройство примыканий к вертикаль-ной стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП с обделкой прижимной  планкой из оцинкованной стали толщ.=0.7мм, высотой до =0.5м | м2 | 16.0 |  |
| 9 | Уборка и вывоз мусора на расстояние до 10км |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГАРАЖ № 4  Разборка старого рулонного ковра из 2-х слоев руберойда | м2 | 45.0 |  |
| 2 | Установка Т-образных анкеров под карнизные свесы из полосы толщ.=4мм | шт | 11.0 |  |
| 3 | Установка свесов из оцинкованной листовой стали толщ.=0.7мм. | м/м2 | 7/3.5 |  |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки из раствора М-150 толщ.=30мм с устройством | м2 | 45.0 |  |
| 5 | Устройство переходного бортика к парапетам и стене размером =20х20см  из раствора М-150 | м/м3 | 13/0.26 |  |
| 6 | Огрунтовка основания кровли битум-ным праймером «Технониколь» под водоизоляционный ковер | м2 | 59.0 |  |
| 7 | Устройство рулонного ковра из 2-х слоёв материала :  - Унифлекс -ТПП  - Унифлекс ТКП | м2  м2 | 45.0  45.0 |  |
| 8 | Устройство примыканий к вертикаль-ной стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП с обделкой прижимной  планкой из оцинкованной стали толщ.=0.7мм, высотой до =0.5м | м2 | 14.0 |  |
| 9 | Уборка и вывоз мусора на расстояние до 10км | т |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГАРАЖ № 1 (6 х 22м)  Устройство настила из бруса сечением 50 х 100мм с обработкой антипиренами и антисептиками с креплением его  анкерами  Анкера Дл.=150мм | м.п  шт | 176.0  90 |  |
| 2 | Монтаж профнастила Н-60-1000-0.7  Кровельные саморезы | м2  шт | 150.0  500 | ДЛ.=6.7м |
| 3 | Устройство герметизации профлиста  -Самоклеющие паралоновые упругие прокладки под профиль Н -60-1000-0.7  - мастика «Сизиласт» | м.п  кг | 44.0  5.0 |  |
| 4 | Уборка и вывоз мусора | т |  |  |

Составил : Валов П.Н.